Если для 5.7L V8 HEMI MDS VVT eTorque цель — ездить долго, спокойно и без сюрпризов, то интервалы лучше ставить короче заводских. У этого мотора главное — не тянуть с маслом.
Мой практичный вариант:
Моторное масло и фильтр
· каждые 7 000–8 000 км или раз в 6 месяцев
· если много города, холостых, жары, пыли, коротких поездок, буксировки — лучше 5 000–6 000 км
· масло: 0W-20, допуск Chrysler MS-6395, хороший фильтр без экономии
Для HEMI это ключевой пункт, потому что свежесть масла сильно влияет на:
· работу MDS
· ресурс гидрокомпенсаторов
· состояние распредвала
· чистоту масляных каналов
Воздушный фильтр двигателя
· проверка на каждом ТО
· замена обычно 15 000–20 000 км
· в пыли — раньше
Салонный фильтр
· 10 000–15 000 км или раз в год
Свечи
· лучше не ждать предела
· менять примерно 80 000 км
· если хочешь совсем профилактически — 60 000–70 000 км
· напомню, их 16 штук
Охлаждающая жидкость
· первая замена не позже 5 лет или 100 000–120 000 км
· дальше я бы делал каждые 3–4 года
· плюс периодически мыть радиаторы снаружи
АКПП 8HP
· если нужна долгая жизнь коробки, менять масло и поддон-фильтр каждые 60 000–80 000 км
· если тяжёлый режим, буксировка, жара — ближе к 60 000 км
Раздатка и мосты
· каждые 40 000–60 000 км
· при буксировке, бездорожье или больших нагрузках — ближе к нижней границе
Тормозная жидкость
· каждые 2 года
Ремень навесного / привод eTorque
· осмотр на каждом ТО
· внимательно после 50 000–60 000 км
· замена по состоянию, без ожидания трещин “до победного”
Система eTorque
· на каждом ТО проверять:
· состояние ремня
· натяжитель
· отсутствие посторонних шумов
· герметичность и состояние контуров охлаждения узлов системы
PCV / вентиляция картера
· проверка примерно каждые 30 000–40 000 км
Дроссель и впуск
· профилактический осмотр/чистка по состоянию, обычно 40 000–50 000 км
Если совсем коротко, то идеальный “долгоиграющий” график такой:
· масло: 5–8 тыс. км
· АКПП: 60–80 тыс. км
· мосты/раздатка: 40–60 тыс. км
· свечи: 60–80 тыс. км
· антифриз: 3–5 лет
· тормозная жидкость: 2 года
Если хочешь, я могу следующим сообщением сделать тебе готовую таблицу ТО до 200 000 км именно для RAM 1500 5.7 eTorque — в удобном виде: что делать на 10, 20, 40, 60, 80 тыс. км.










Ниже удобная таблица ТО для RAM 1500 5.7 HEMI eTorque с прицелом на долгий ресурс.
	Пробег / срок
	Что делать

	Каждые 5 000–8 000 км или 6–12 мес
	Замена моторного масла и масляного фильтра

	Каждые 10 000 км
	Общий осмотр: подвеска, тормоза, пыльники, течи, ремни, уровни жидкостей

	Каждые 15 000–20 000 км
	Проверка/замена воздушного фильтра двигателя по состоянию

	Каждые 20 000 км
	Проверка салонного фильтра, чистка тормозных механизмов, осмотр аккумулятора 12V

	Каждые 30 000–40 000 км
	Проверка PCV, осмотр/чистка дросселя и впуска по состоянию

	Каждые 40 000–60 000 км
	Замена масла в раздатке и мостах

	50 000–60 000 км
	Тщательный осмотр ремня навесного/eTorque, натяжителя и роликов

	60 000–80 000 км
	Замена свечей зажигания

	60 000–80 000 км
	Замена масла в АКПП и поддона/фильтра

	Каждые 2 года
	Замена тормозной жидкости

	Каждые 3–5 лет
	Замена антифриза

	На каждом ТО
	Проверка системы eTorque: ремень, натяжение, шумы, состояние охлаждения узлов


Практичный график по этапам
	Пробег
	Перечень работ

	10 000 км
	Масло + фильтр, общий осмотр

	20 000 км
	Масло + фильтр, воздушный/салонный фильтр по состоянию, тормоза, жидкости

	40 000 км
	Масло + фильтр, раздатка, мосты, PCV, осмотр впуска

	60 000 км
	Масло + фильтр, АКПП, свечи, ремень и ролики, проверка eTorque

	80 000 км
	Масло + фильтр, контроль свечей/АКПП по истории обслуживания, осмотр подвески и тормозов

	100 000 км
	Масло + фильтр, раздатка, мосты, антифриз по сроку, расширенный осмотр

	120 000 км
	Масло + фильтр, АКПП, свечи при необходимости, проверка впуска и PCV

	160 000 км
	Масло + фильтр, раздатка, мосты, тормозная жидкость, тщательный осмотр eTorque

	200 000 км
	Большое ТО: масло, АКПП, мосты/раздатка по интервалу, свечи, антифриз, полная диагностика





